{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,7],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[3,2,7,2],[3,3,7,3],[3,4,7,4],[3,5,7,5],[3,6,7,6],[3,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Circle Fiber Pigtail"]
[null,"Fiber Account","capillary","AR Coating",null,"Fiber Type","Fiber Length","Character"]
[{"$nulls":3},"Single Window","Dual Window"]
[null,"Single Fiber","φ1.0&φ1.8/Specified","AR Coating R<0.25%\n@1250-1670nm\n@800~1000nm\n@900~1100nm\n@1550＆2000nm\n@850＆1310nm\n@980＆1550nm\n","AR Coating R<0.10%\n@650±20nm\n@850±20nm\n@950±20nm\n@1000±30nm\n@1310±30nm\n@1490±30nm\n@1550±30nm\n","SM（9/125um)\nMM&(62.5/50um&50/125um)&\nPM/Specified","0.8~4.0m","IL<0.05dB  RL>60dB   ER>23dB"]
[null,"Dual Fiber"]
[null,"Distance"]
[null,"Four Fiber"]
[null,"Multi Fiber"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}